#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
I2C1.I2C_Speed_Mode=I2C_Fast
I2C1.IPParameters=I2C_Speed_Mode,Timing
I2C1.Timing=0x0000020B
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F030R8T6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=I2C1
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=TIM1
Mcu.IP5=TIM16
Mcu.IP6=TIM17
Mcu.IPNb=7
Mcu.Name=STM32F030R8Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC9
Mcu.Pin1=PA8
Mcu.Pin10=VP_TIM17_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin2=PA9
Mcu.Pin3=PA13
Mcu.Pin4=PA14
Mcu.Pin5=PB6
Mcu.Pin6=PB7
Mcu.Pin7=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin8=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin9=VP_TIM16_VS_ClockSourceINT
Mcu.PinsNb=11
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030R8Tx
MxCube.Version=6.11.1
MxDb.Version=DB.6.0.111
NVIC.EXTI4_15_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:false
NVIC.TIM16_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=SWDIO
PA13.Locked=true
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=SWCLK
PA14.Locked=true
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PA8.Signal=S_TIM1_CH1
PA9.GPIOParameters=GPIO_ModeDefaultEXTI
PA9.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PA9.Locked=true
PA9.Signal=GPXTI9
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030R8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.5
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Small Radar STM32F0308.ioc
ProjectManager.ProjectName=Small Radar STM32F0308
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,4-MX_TIM1_Init-TIM1-false-HAL-true,5-MX_TIM16_Init-TIM16-false-HAL-true,6-MX_TIM17_Init-TIM17-false-HAL-true
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1Freq_Value=48000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=48000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=24000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL12
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
SH.GPXTI9.0=GPIO_EXTI9
SH.GPXTI9.ConfNb=1
SH.S_TIM1_CH1.0=TIM1_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM1_CH1.ConfNb=1
TIM1.Channel-PWM\ Generation1\ CH1=TIM_CHANNEL_1
TIM1.IPParameters=Channel-PWM Generation1 CH1,Prescaler,Period,Pulse-PWM Generation1 CH1
TIM1.Period=19999
TIM1.Prescaler=47
TIM1.Pulse-PWM\ Generation1\ CH1=7499
TIM16.IPParameters=Prescaler
TIM16.Prescaler=4799
TIM17.IPParameters=Prescaler
TIM17.Prescaler=47
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM16_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM16_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM16_VS_ClockSourceINT
VP_TIM17_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM17_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM17_VS_ClockSourceINT
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT
board=STM32F0308-DISCO
boardIOC=true
